**固体废物环境保护措施及环境风险防范措施落实情况**

**（一）固体废物排放情况及治理措施**

该项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、罐底废渣油泥、隔油池排出的油泥、洗涤吸收器洗涤吸收的粉尘泥。

①项目员工生活垃圾产生量约为15.7t/a，收集后交由环卫部门统一清运处理。

②项目清罐的时候会产生罐底废渣油泥，产生量为0.5t/a，罐底废渣油泥主要为原料基质沥青，人工铲出然后回用于生产工序，不外排。

③项目隔油池排出的油泥为废水中石油类削减量，为0.038t/a，交由中山市阜沙镇伟富废矿物油回收处理厂处理。

④洗涤吸收器洗涤吸收的粉尘泥量为生产车间尾气中的粉尘量，为1.88t/a，吸附在原料基质沥青的粉尘和原料基质沥青一起回用于生产工序消化，不外排。

**（二）环境风险防范措施落实情况**

已按环评报告要求做好风险防范措施。

**（三）存在的主要问题**

根据现场及周围环境调查，项目不存在其它环保问题。